**Specyfikacja techniczna kotła**

**Montaż kotła stałopalnego z podajnikiem na ekogroszek w budynku Przedszkola i Szkoły Podstawowej w miejscowości Mostki**

*Wytyczne dotyczące kotła:*

1. Waga kotła z podajnikiem i osprzętem minimum 1600 kg, korpus kotła min 1400 kg
2. Stałopalność przy mocy nominalnej - min 33h
3. Paliwo - węgiel kamienny sortymentu groszek, typu 32.1, o maksymalnym rozmiarze ziaren do 25mm,
4. Serwis producenta w odległości do 50 km od miejsca montażu urządzenia

*Warunki realizacji zamówienia:*

1. Wpięcie kotła w istniejący otwarty układ centralnego ogrzewania w sposób umożliwiający uruchomienie nowo zamontowanego kotła po wyłączeniu istniejącego   
   z eksploatacji
2. Wpięcie kotła w istniejący szacht kominowy w sposób umożliwiający odłączenie czopucha istniejącego kotła i uruchomienie nowo zamontowanego
3. Pierwszy rozruch kotła przez serwis producenta
4. Gwarancja na korpus kotła 5 lat, na sterownik i układ podawania paliwa 3 lata
5. Przeszkolenie osób obsługujących kotłownię przez serwis producenta
6. Opieka serwisu producenta nad obsługą kotłowni w pierwszym sezonie grzewczym